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ABTS-S38

Przenośny głośnik z BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Cechy

1. Przenośny zewnętrzny głośnik Bluetooth z 360-stopniowym, dookólnym wyjściem audio, krystalicznie czystym dźwiękiem i mocnym basem oraz dynamicznym efektem dźwiękowym.  

2. Latarka z oświetleniem LED i RGB.                                                                   

3. Funkcje Bluetooth A2DP: bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z każdego urządzenia, które posiada opcję Bluetooth;  

4. Proste i bezpieczne parowanie dla przyjaznej użytkownikowi obsługi;  

5. Zasięg działania 10 metrów; 

6. Wejście USB; 

7. Radio FM;  

8. Funkcja Line-in, odpowiednia dla PC, MID, TV i innych urządzeń audio;   

9. Wbudowana, ładowalna bateria litowa 3000mAh; 

Specyfikacje:  

Rozmiar produktu: Ø140x310,5mm

Rozmiar głośnika: 2 cale

Rozmiar subwoofera: 3 cale

Wyjście głośnikowe: 2W, 4Ω

Moc wyjściowa subwoofera: 14W, 4Ω

Pojemność baterii: 3000mAh

Częstotliwość reakcji: 100-20Khz

Zasilanie: DC5V

Obsługa USB/SD: maks. 32 GB

Akcesoria:

Kabel do ładowania, kabel audio, instrukcja obsługi.

Panel sterowania: 
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1. Port USB 

2. Port ładowania  

3. Przycisk On/off  

4. Przycisk latarki LED

5. Wstecz / Zmniejsz głośność  

6. Odtwarzanie / Pauza   

7. Do przodu / Zwiększenie głośności 

8. Tryb (tryb przełączania Bluetooth, pamięć USB, FM lub AUX-IN) / przycisk włączania/wyłączania światła RGB 

9. Wejście Aux  

Odtwarzanie muzyki: 

1. Przełączyć przełącznik zasilania na pozycję "ON".

2. Włóż pamięć USB do gniazda, a pliki audio będą odtwarzane automatycznie.

3. W trybie odtwarzania, naciśnij krótko przyciski PREV lub NEXT, aby wybrać żądane utwory, a następnie naciśnij długo przyciski, aby dostosować głośność w górę lub w dół.  

4. Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE, aby odtwarzać lub pauzować. 

5. Proszę przełączyć przełącznik zasilania do pozycji "OFF", gdy nie używasz głośnika. 

Korzystanie z funkcji Bluetooth: 

1. Przełącz przycisk w pozycję "ON", a wskaźnik zaświeci się na niebiesko, zacznie szybko migać i dwukrotnie wyda krótki sygnał dźwiękowy.   

2. Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym i wyszukaj urządzenie o nazwie "AKAI ABTS-S38" i połącz się z nim. Niebieski wskaźnik będzie powoli migać i trzykrotnie emitować krótki sygnał dźwiękowy po udanym połączeniu.  
3. Odtwarzaj muzykę z telefonu i ciesz się nią. 

4. Naciśnij przycisk PREV lub NEXT na urządzeniu lub telefonie komórkowym, aby wybrać żądane utwory.    

5. Naciśnij przycisk Play/Pause na urządzeniach lub telefonie komórkowym, aby odtwarzać/pauzować muzykę.          

6. Naciśnij długo przycisk PREV (poprzedni) lub NEXT (następny), aby dostosować głośność w górę lub w dół. Lub dostosuj głośność telefonu komórkowego.   

Korzystanie z latarki biwakowej:  
Naciśnij przycisk światła LED, aby włączyć latarkę kempingową.  

Korzystanie z światła RGB:  
Długie naciśnięcie przycisku MODE powoduje włączenie/wyłączenie światła RGB. 
Korzystanie z radia FM:  

1. W trybie radia FM, dołączony kabel audio działa jako antena. Przed użyciem proszę włożyć kabel audio, aby uzyskać najlepszy sygnał FM.    

2. Przełącz przycisk zasilania na pozycję "ON" bez włożonej karty USB. Następnie naciśnij przycisk "MODE", aby przełączyć na radio FM (kolejność trybów to Bluetooth, USB, FM i AUX-IN).   

3. W trybie odtwarzania, naciśnij krótko przycisk "Play/Pause", aby automatycznie wyszukać i zapisać stacje radiowe FM.  
4. Naciśnij przycisk PREV (poprzedni) lub NEXT (następny), aby zmienić zapisany program radiowy FM.  

AUX-IN:

W przypadku innych kompatybilnych urządzeń muzycznych lub odtwarzaczy MP3/MP4, użyj dostarczonego kabla audio, aby podłączyć urządzenia poprzez funkcję "Line Out" do funkcji "Aux-In" tego urządzenia. Następnie naciśnij przycisk "MODE", aby przełączyć na tryb AUX-IN.    

W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego wszystkie funkcje będą kontrolowane przez urządzenie zewnętrzne, z wyjątkiem regulacji głośności.  

Ładowanie:  

1. Ładowarka nie jest dołączona do akcesoriów.  
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Do ładowania tego urządzenia prosimy używać uniwersalnej ładowarki 5V/1A i pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za awarię spowodowaną użyciem innej ładowarki.  
Włóż kabel ładowarki do gniazda ładowania, podłącz drugi koniec ładowarki, a wskaźnik ładowarki obok diody LED będzie świecił w sposób ciągły.   

(Podczas odtwarzania muzyki podczas ładowania, należy ustawić głośność na środek, ponieważ w przypadku muzyki z mocnymi basami, ładowarka nie obsługuje chwilowego wysokiego napięcia przy maksymalnej głośności)

2.  Czas ładowania powinien wynosić 6-8 godzin. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna wyłączy się.   

3. 
Aby przedłużyć żywotność baterii, NIE ŁADUJ CIĄGLE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 8 GODZIN.  
UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
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A en symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że ​​produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Nie wyrzucaj go wraz z odpadami domowymi na koniec jego życia, lecz oddaj do punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym skutkom, jakie miałoby to dla środowiska i zdrowia ludzi.

Aby znaleźć najbliższe centrum skupu:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi 

- Wejdź na stronę www.mos.gov.pl

- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt. 

