G20147 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nasledujú dôležité poznámky k inštalácii, používaniu a údržbe; uschovajte tento návod pre budúce použitie; používajte zariadenie iba tak, ako je uvedené v tejto príručke; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; preto výrobca nemôže byť zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym alebo neprimeraným používaním.
Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; ak máte pochybnosti, nepokúšajte sa ho používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Obalové materiály (napr. plastové sáčky, polystyrén, klince, sponky atď.) nenechávajte v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; pamätajte, že musia byť recyklované oddelene.
Uistite sa, že údaje o menovitom výkone uvedené na štítku sú kompatibilné s elektrickou sieťou; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nezodpovedá.
Ak je potrebné použiť adaptéry, viaczásuvky alebo predlžovacie káble, používajte iba tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; nikdy neprekračujte limity spotreby energie uvedené na adaptéry alebo predlžovačky, rovnako ako maximálny výkon na viaczásuvkovom adaptéri.
Nechávajte prístroj pripojený k sieti; je lepšie vytiahnuť zástrčku, keď sa zariadenie nepoužíva. Ak ho nechávate bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania.
Čistenie vykonávajte až po odpojení zariadenia.
Ak je prístroj mimo prevádzky a nechcete ho opravovať, je potrebné ho znefunkčniť prestrihnutím napájacieho kábla.
· Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s ostrými predmetmi alebo horúcimi povrchmi; na odpojenie zástrčky netahejte za kábel. 
· Nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená, alebo v prípade skratu; opravu vykonávajte iba v autorizovanom servise. 
· Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami alebo bosí. Nevystavujte prístroj škodlivým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhkosť alebo mráz. Vždy ho skladujte na suchom mieste. 
· Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností či znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám; deti si s prístrojom nesmú hrať; čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 
· Uchovávajte prístroj a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 
Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla alebo poruche, nemanipulujte so zariadením. Opravu musí vykonať výrobca alebo autorizované servisné stredisko, aby sa predišlo riziku. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť záruku.
· Tento prístroj je určený na domáce použitie a podobné aplikácie, ako sú: kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; klienti v hoteloch, moteľoch alebo bed & breakfast; rezidenčné prostredia. 
· Prístroj nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním. 
· Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel. 
· Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo. 
· Nevystavujte výrobok nárazom, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Nepoužívajte ho v blízkosti horľavých materiálov (záclony), zdrojov tepla, chladných miest alebo pary. 
OBECNÉ INFORMÁCIE
Pred prvým použitím dôkladne umyte časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, ako je rameno, filter, nádoba, hubica odšťavňovača a kužele.
Pred použitím prístroj umiestnite na rovný a stabilný povrch bez zdrojov tepla.
Všetky diely pred použitím správne zostavte.
Aby sa zabránilo prehriatiu motora, nepoužívajte prístroj nepřetržite viac ako 5 minút; potom pred ďalším spustením počkajte aspoň 5 minút.
Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru počas prevádzky.
Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Motorovú jednotku neponárajte do vody ani iných kvapalín; čistite vlhkým handričkou.
POPIS
A) Veko
B) Kužeľ odšťavňovača, veľký
C) Kužeľ odšťavňovača, malý
D) Filtračná mriežka
E) Nádoba na šťavu
F) Pracovná os
G) Hlavné telo
OVLÁDANIE JEDNOTKY
· Nádobu na šťavu (E) vložte otáčaním v smere hodinových ručičiek, až kým nezaklapne do bloku motora. Správne umiestnite filtre a kužeľ odšťavňovača. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. 
· Citrus rozkrojte na polovicu a položte na kužeľ. Tlak na kužeľ spustí motor automaticky, rotáciu kužeľa je možné prerušiť zdvihnutím ovocia. 
· Pri druhom spustení sa kužeľ otočí opačným smerom, čo zabezpečí úplné odšťavenie ovocia. 
· Po ukončení odšťavovania vyberte filtre s dužinou, nasaďte veko (A) na nádobu (E) a odistite nádobu, aby sa šťava ľahko dostala na stôl. 
Tento prístroj je vhodný na odšťavenie všetkých druhov citrusov. Je vybavený dvoma kužeľmi: veľkým s širšou základňou pre veľké ovocie (pomeranče, grapefruity) a menším pre citróny alebo malé pomaranče.
MONTÁŽ
Nádobu (E) umiestnite na motor otáčaním v smere hodinových ručičiek, až kým nezaklapne.
Filtre umiestnite nad nádobu. Kužele odšťavňovača: menší kužeľ zaklapnite nad filter a podľa potreby položte väčší kužeľ na menší.
ČISTENIE
· Odpojte prístroj zo zásuvky.
Niektoré časti (nádoba, filtre, kužele) možno umývať ako bežné riady. Opláchnite pod tečúcou vodou. Pre dôkladnejšie čistenie použite neabrazívnu špongiu a prostriedky na umývanie riadu.
Motor čistite vlhkou handričkou. Neponárajte motor do vody ani iných kvapalín. 
TECHNICKÉ PARAMETRE
• Napájanie: AC 230V~50-60Hz, výkon: 25 W
• Objem nádoby: 700 ml
• Automatické odšťavovanie stlačením kužeľa

