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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby. Tento návod si starostlivo uschovajte na ďalšie použitie. Výrobok používajte iba spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu; akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a nebezpečné. Výrobca preto nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.
Pred použitím skontrolujte neporušenosť prístroja; v prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servis.
Nenechávajte časti obalu (plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky atď.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Tieto materiály je zároveň potrebné triediť ako odpad.
Uistite sa, že technické údaje na štítku zodpovedajú elektrickej sieti. Inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
Ak je potrebné použitie adaptérov, rozdvojok alebo predlžovacích káblov, používajte iba také, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy. Neprekračujte limity zaťaženia uvedené na adaptéroch a/alebo predlžovacích kábloch ani maximálny výkon uvedený na viacnásobnej zásuvke.
Nenechávajte prístroj zbytočne zapojený v sieti; ak ho nepoužívate, radšej vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Vždy odpojte prístroj od napájania, ak ho nechávate bez dozoru.
Čistenie vykonávajte iba po odpojení zo siete.
Ak je prístroj nefunkčný a rozhodnete sa ho neopravovať, odporúča sa urobiť ho nepoužiteľným odrezaním napájacieho kábla.
Napájací kábel nepribližujte k ostrým predmetom ani horúcim povrchom a neodpájajte ho ťahaním za kábel. Nenechávajte ho visieť cez okraj pracovnej dosky, kde by ho mohlo uchopiť dieťa. Nepoužívajte výrobok, ak je kábel alebo zástrčka poškodená alebo došlo ku skratu; nechajte ho opraviť v autorizovanom servise.
Nevystavujte výrobok nepriaznivým poveternostným podmienkam (dážď, vlhkosť, mráz a pod.). Skladujte ho v suchu. Nepoužívajte ho mokrými rukami ani bosými nohami.
Tento výrobok nesmú používať deti, a to ani staršie ako 8 rokov.
Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností či znalostí iba vtedy, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní.
Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
Udržujte prístroj a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Ak je napájací kábel poškodený alebo dôjde k poruche, prístroj nerozoberajte ani neopravujte sami. Opravu musí vykonať výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť prístroja a zrušiť záruku.
Prístroj nie je určený na ovládanie externými časovačmi ani diaľkovými ovládačmi. Pred každým použitím odviňte napájací kábel.
Tento prístroj je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, napríklad: kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre hostí v hoteloch, moteloch, penziónoch alebo rezidenciách.
Nevystavujte prístroj nárazom, mohli by ho poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.
Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov (napr. záclon), zdrojov tepla, ani v chladných či parných zónach.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ
UPOZORNENIE: neumývajte príslušenstvo v umývačke riadu, pretože agresívne umývanie poškodzuje hliník a spôsobuje jeho stmavnutie a zmatnenie.
Pred prvým použitím dôkladne umyte časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami: nádobu, veko, príslušenstvo.
Aby nedošlo k prehriatiu motora, nepoužívajte prístroj nepretržite dlhšie ako 15 minút; potom ho nechajte aspoň 10 minút vychladnúť. Nepoužívajte prístroj naprázdno.
Nevkladajte prsty do nádoby počas prevádzky. Udržujte vlasy a odev mimo pohyblivých častí. Nevkladajte žiadne predmety ani suroviny, keď je prístroj v chode.
Pred zapojením nastavte ovládač do polohy „0“ (OFF). Umiestnite prístroj na rovný, stabilný a nešmykľavý povrch.
Pred spustením skontrolujte správne zostavenie všetkých častí.
Pred zapojením do siete nasaďte zvolený nadstavec.
Pred odobratím nadstavcov prístroj vypnite. Po každom použití príslušenstvo vyčistite.
Použitie neoriginálneho príslušenstva môže poškodiť prístroj a zrušiť záruku.
Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru počas prevádzky.
Po použití a/alebo pred montážou či demontážou príslušenstva vždy odpojte zástrčku zo zásuvky.
Telo prístroja neponárajte do vody ani iných tekutín; čistite ho vlhkou handričkou.
Nepreťažujte prístroj. Celková hmotnosť surovín nesmie prekročiť 2,4 kg (mäkké cestá), 1,5 kg (tuhšie cestá, napr. pizza) alebo 1 kg (cestoviny).
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1. Prevádzkový hriadeľ 
2. Páka na uvoľnenie ramena 
3. Otočný ovládač 10 rýchlostí 
4. Telo prístroja 
5. Nerezová nádoba 
6. Hnetací hák (príslušenstvo) 
7. Miešací nadstavec (príslušenstvo) 
8. Šľahacia metla (príslušenstvo) 
9. Veko 

FUNKCIE HNETAČA
· Zdvihnite hornú časť prístroja pomocou uvoľňovacieho tlačidla (2). 
· Upevnite nádobu (5) do základne motorovej jednotky otočením do zaisťovacej polohy. 
· Nasaďte zvolené príslušenstvo na hriadeľ prístroja a zaistite ho otočením fixačného krúžku. 
· Nasaďte veko (9) na nádobu. Sklopte rameno a uvoľnite ho pákou (2). 
· Vložte suroviny do nádoby. Celková hmotnosť nesmie prekročiť 2,4 kg (mäkké cestá), 1,5 kg (tuhšie cestá) alebo 1 kg (cestoviny). 
· Zapojte zástrčku do zásuvky. Spustite prístroj ovládačom (3) a zvoľte rýchlosť 1–10. Odporúča sa začať na nízkej rýchlosti. 
· UPOZORNENIE: neprekračujte 15 minút nepretržitej prevádzky. Potom nechajte 10 minút vychladnúť. Nepoužívajte naprázdno. 
· Po dokončení nastavte ovládač do polohy „0“. 
· Uvoľnite rameno pákou (2), zdvihnite ho, vyberte príslušenstvo aj nádobu. 
· Vyberte cesto pomocou stierky a prístroj vyčistite podľa pokynov. 

VOĽBA PRÍSLUŠENSTVA
· Hnetací hák (6) – pre tuhé cestá (chlieb, pizza, cestoviny) 
· Miešací nadstavec (7) – pre mäkké cestá a miešanie 
· Šľahacia metla / planetárna metla (8) – na šľahanie vajec a peny 

ČISTENIE
Odpojte prístroj zo siete.
Telo motora neponárajte do vody; čistite vlhkou handričkou.
Príslušenstvo neumývajte v umývačke riadu. Umývajte ručne jemnou hubkou a saponátom.

TECHNICKÉ PARAMETRE
• Napájanie: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz
• Menovitý výkon: 1300 W
• Maximálny výkon (blokovaný motor): 1500 W
• Nerezová nádoba, objem 6 litrov, max. 2,4 kg surovín
• Protišmykové nožičky s prísavkami
• Bezpečnostné zariadenie proti nechcenému spusteniu
• Príslušenstvo: hnetací hák (hliník), šľahacia metla (nerez), miešací nadstavec (hliník), veko, misa
• Spotreba v pohotovostnom režime: 0,2 W

RECEPTY
Bábovka dobrého rána
Použite miešací nadstavec.
4 vajcia, 220 g cukru, 150 g margarínu, 100 g múky, 100 g škrobu, prášok do pečiva.
Pečte 60 min pri 170 °C.
Základné cesto na pizzu
Použite hnetací hák.
300 g múky, 25 g droždia, štipka soli, voda.
Nechajte kysnúť cca 2 hodiny.
Linecké cesto (koláč)
Použite miešací nadstavec.
300 g múky, 150 g masla, 150 g cukru, 2 vajcia, citrónová kôra, prášok do pečiva.

