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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; tento návod si starostlivo uschovajte pre budúce použitie. Výrobok používajte iba spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca preto nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.
Pred použitím skontrolujte neporušenosť prístroja: v prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servis. Nenechávajte obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; zároveň pripomíname, že tieto materiály musia byť triedené.
Uistite sa, že údaje na typovom štítku zodpovedajú elektrickej sieti; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
Ak je potrebné použiť adaptéry, viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble, používajte iba výrobky zodpovedajúce platným bezpečnostným normám; neprekračujte limity zaťaženia uvedené na adaptéri a/alebo predlžovacom kábli ani maximálny výkon uvedený na viacnásobnom adaptéri. Nenechávajte prístroj zbytočne pripojený; ak ho nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
Prístroj vždy odpojte od napájania, ak je ponechaný bez dozoru.
Čistenie vykonávajte vždy po odpojení zástrčky. Ak je prístroj mimo prevádzky a rozhodnete sa ho neopravovať, odporúča sa znefunkčniť ho prestrihnutím napájacieho kábla.
· Nepribližujte napájací kábel k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom a neťahajte za kábel pri vyťahovaní zástrčky. Nenechávajte kábel visieť z pracovnej plochy, kde by zaň mohlo zatiahnuť dieťa. Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo došlo ku skratu; opravu zverte autorizovanému servisu. 
· Nevystavujte výrobok nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhkosť, mráz a pod. Uchovávajte ho na suchom mieste. Nedotýkajte sa výrobku mokrými rukami alebo bosými nohami. 
· Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností či znalostí iba pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a porozumeli súvisiacim rizikám; čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. 
· Deti sa nesmú s prístrojom hrať. 
· Uchovávajte výrobok a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 
· Tento prístroj je určený na domáce použitie alebo podobné použitie, napríklad v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre hostí hotelov, motelov, penziónov alebo rezidencií. 
Ak je napájací kábel poškodený alebo dôjde k poruche či nesprávnej funkcii, nemanipulujte s prístrojom. Prípadnú opravu musí vykonať výrobca, jeho servisná služba alebo osoba s obdobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedeného môže ohroziť bezpečnosť prístroja a spôsobiť stratu záruky.
· Prístroj nie je určený na používanie pomocou externých časovačov alebo diaľkových ovládačov. Pred každým použitím rozviňte napájací kábel. Nevystavujte výrobok nárazom, mohli by ho poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo. 
· Nepoužívajte pod alebo vedľa horľavých materiálov, ako sú záclony, zdroje tepla, chladné zóny alebo para. 

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ
POZOR: nikdy a za žiadnych okolností nepoužívajte prístroj vo vani alebo v sprche. Zabráňte vniknutiu vody do prístroja. Ak k tomu dôjde, nechajte zastrihávač skontrolovať kvalifikovaným personálom pred ďalším použitím.
· Neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín. 
· Pri používaní buďte veľmi opatrní: nepoužívajte prístroj v stave ospalosti a vykonávajte opatrné a jemné pohyby. Nepoužívajte na parochne alebo podráždenú pokožku. Prevádzková teplota: 15 – 35 °C. 
· Pred výmenou nadstavca prístroj vypnite. Prístroj nabíjajte iba vo vypnutom stave. 
· Prístroj pravidelne čistite a premazávajte pre zabezpečenie lepšieho výkonu a dlhšej životnosti. 
· Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru počas prevádzky. 
· Tento prístroj je určený výhradne na strihanie vlasov, zastrihávanie fúzov, kotliet a fúzov nad perou a odstraňovanie chĺpkov z nosa a uší; akékoľvek iné použitie sa považuje za nebezpečné. Nepoužívajte prístroj, ak je niektorý nadstavec (napr. hrebeň alebo čepeľ) poškodený. 
· Nikdy sa nepokúšajte týmto prístrojom upravovať alebo strihať obočie a mihalnice. 
· Ak bol prístroj vystavený výraznej zmene teploty, tlaku alebo vlhkosti, počkajte pred použitím približne 30 minút. 

OZNAČENIE ČASTÍ RC31
[image: ]A) Hrebene zastrihávača vlasov (3 ks)
B) Čepeľ zastrihávača vlasov
C) Holiaca hlavica
D) USB kábel
E) Zastrihávač chĺpkov nosa/uší
F) Zastrihávač fúzov
G) Hrebeň zastrihávača fúzov 
H) Zastrihávač tela
I) Hrebene pre zastrihávač tela
L) Telo prístroja
M) Tlačidlo ON/OFF
N) Mazací olej
O) Indikátor nabíjania
P) Nabíjací konektor
Q) Čistiaci štetček
R) Základňa
S) Hrebeň
T) Nožnice

NABÍJANIE
Pri prvom použití prístroj úplne nabite a ponechajte ho pripojený k nabíjačke aspoň 1,5 hodiny.
Na nabíjanie pripojte USB kábel (D) do vhodného USB portu (PC, USB nabíjačka, powerbanka a pod.) a do konektora (P). Počas nabíjania svieti indikátor (O) načerveno. Po dokončení nabíjania sa rozsvieti namodro.
Nasledujúce odporúčania pomôžu predĺžiť životnosť batérie:
· Pri prvom použití úplne nabite batériu približne 1,5 hodiny. 
· Pred ďalším nabíjaním batériu úplne vybite. 
· Ak prístroj dlhší čas nepoužívate (cca 2 mesiace), odporúča sa ho pred opätovným použitím nabíjať približne 1,5 hodiny. 
· V každom prípade sa odporúča batériu pred nabíjaním úplne vybiť. 
Ak prístroj funguje iba pri pripojení k USB napájaniu aj po nabití, je možné, že batéria už nie je schopná dodávať energiu. V takom prípade kontaktujte autorizované servisné stredisko.

PRIPOJENIE STRIHACÍCH NADSTAVCOV
Všetky strihacie nadstavce, ako čepeľ zastrihávača vlasov (B), holiaca hlavica (C), zastrihávač nosa/uší (E), zastrihávač fúzov (F) a zastrihávač tela (H), je možné pripojiť a odpojiť rovnakým spôsobom.
1. Na pripojenie nadstavca ho zatlačte do prístroja, kým nezapadne. 
2. Na odpojenie nadstavca ho vytiahnite za časť s čepeľou. 

ODPORÚČANIA PRE STRIHANIE
· Pred začatím strihania sa uistite, že je prístroj nabitý. 
· Používajte iba na čisté a suché vlasy; nikdy nepoužívajte na mokré vlasy. 
· Uistite sa, že hlava osoby, ktorej striháte vlasy, je vo výške vašich ramien, aby bola každá oblasť dobre viditeľná. 
· Strihajte vlasy v smere ich rastu. 
· Nainštalujte strihací nadstavec podľa predchádzajúcich pokynov. 

POUŽITIE
1. ZASTRIHÁVAČ VLASOV
· Po nasadení čepele (B) pripevnite jeden z hrebeňových nadstavcov (A) a zaistite ho do zacvaknutia. 
· Zvoľte hrebeň podľa požadovanej dĺžky strihu: 
	Hrebeň
	Dĺžka po strihaní

	Bez hrebeňa
	0,8 mm ± 0,3 mm

	1
	3 mm

	2
	6 mm

	3
	9 mm


Poznámka: Pri prvom použití sa odporúča začať s najväčšou dĺžkou.
· Zapnite prístroj tlačidlom (M). 
· Pohybujte prístrojom pomaly po vlasoch v smere rastu. 
· Pre dosiahnutie dobrého výsledku udržujte plochú časť hrebeňa stále v kontakte s pokožkou hlavy. 
· Vykonajte viacero ťahov, aby ste zabezpečili rovnomerný strih. 
· Pravidelne odstraňujte vlasy z hrebeňa. 
TVAROVANIE A HOLENIE
Prístroj možno používať aj bez hrebeňa na veľmi krátky strih (0,8 mm), úpravu krku, kotliet a oblasti okolo uší.
POZOR: pri použití bez hrebeňa buďte veľmi opatrní, čepele sú veľmi ostré.

2. ZASTRIHÁVAČ TELA
· Nasaďte nadstavec (H). 
· Používajte na holenie chĺpkov na tele, úpravu fúzov, kotliet, kontúr brady alebo odstránenie jednotlivých chĺpkov. 
· Nadstavec možno používať s hrebeňmi (I) 1 mm a 2 mm alebo bez nich. Bez hrebeňa je dĺžka strihu 0,3 mm. 

3. ZASTRIHÁVAČ FÚZOV
· Pripevnite nadstavec (F) a nasaďte hrebeň (G). 
· Posuňte hrebeň nahor alebo nadol podľa požadovanej dĺžky strihu. Bez hrebeňa je dĺžka strihu 0,8 mm. 
· Zapnite prístroj tlačidlom (M). 
· Pohybujte prístrojom pomaly po fúzoch v smere rastu. 
· Udržujte plochú časť hrebeňa v kontakte s pokožkou. 
· Pravidelne odstraňujte chĺpky z hrebeňa. 

4. ZASTRIHÁVAČ CHĹPKOV NOSA/UŠÍ
· Pripojte nadstavec (E). 
· Zapnite prístroj tlačidlom (M). 
· Na odstránenie chĺpkov z nosa vložte špičku nadstavca do nosovej dierky (max. 0,5 cm) a pomaly pohybujte prístrojom v malých kruhoch. 
· Na odstránenie chĺpkov z uší pohybujte nadstavcom okolo a vo vnútri ucha (max. 0,5 cm). 

5. HOLIACA HLAVICA
· Holiacu hlavicu (C) používajte na presné kontúry alebo zarovnanie brady. 
POZOR: pred použitím skontrolujte, či nie je čepeľ poškodená. Ak áno, nadstavec vymeňte.
· Pripojte holiacu hlavicu. 
· Zapnite prístroj tlačidlom (M). 
· Pohybujte prístrojom pomaly okolo holených oblastí. 
POZOR: počas holenia netlačte príliš silno na pokožku.

ČISTENIE
POZOR: pred akoukoľvek údržbou alebo čistením odpojte prístroj od elektrickej siete.
Po každom použití očistite použitý hrebeň alebo čepeľ fúknutím alebo pomocou priloženého štetčeka (Q).
Používajte priložený olej na mazanie čepele. Ak mazanie vykonávate pravidelne, postačia 2–3 kvapky. Používajte iba priložený olej alebo podobný olej bez obsahu kyselín.
Telo prístroja neponárajte do vody; čistite ho mäkkou mierne navlhčenou handričkou.

TECHNICKÉ PARAMETRE
· Vstupné napätie a prúd: DC 5V – 1000 mA 
· Lítiová batéria 600 mAh 
· Doba nabíjania: 1,5 hodiny 
· Výdrž batérie: až 90 minút 
· 5 v 1: zastrihávač vlasov, zastrihávač fúzov, zastrihávač tela, zastrihávač nosa/uší a elektrický holiaci strojček 
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