G10066 Skleněná konvice
TŘÍDY OCHRANY
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POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
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Varování
Nevystavujte dešti a vlhkosti
POZOR: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. Uvnitř NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY UŽIVATELE MANIPULAČNÍ NEBO NÁHRADNÍ DÍLY. U VŠECH OPERACÍ SLUŽEB KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ CENTRUM POMOCI.

Pokud má zařízení níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.

Tento symbol označuje přítomnost uvnitř produktu součástí pracujících pod vysokým napětím; za žádných okolností jej neotevírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotvírejte výrobek!
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Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy I: to znamená, že spotřebič je vybaven zástrčkou, která obsahuje zemnicí pól, a měl by být používán pouze na uzemněných zásuvkách

Symbol zařízení třídy I. To znamená, že spotřebič musí míttělo připojenou k elektrickému uzemnění / zemi uzemňovacím vodičem.

Varování: tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba si při používání produktu přečíst a respektovat.

Upozornění: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny pro provoz a údržbu v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

· Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby;pečlivě uchovávejte tuto brožuru pro další konzultaci; výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v této návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost vpřípadě poškození v důsledku nesprávného, chybného a nepřiměřeného použití.

· Před použitím zkontrolujte integritu přístroje: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na pomoc.

· Nenechávejte prvky obalu (plastové sáčky, expandovaný polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; Kromě toho je třeba mít na paměti, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

· Ujistěte se, že data registrační značky jsou kompatibilní s údaji elektrické sítě. instalacemusí být provedena na základě pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škodu osobám, zvířatům nebo majetku, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

· Pokud je nutné používat adaptéry, více zásuvek a rozšíření, použijte ty, které splňují současné bezpečnostní předpisy; nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo nástavcích, jakož i maximální výkon vyznačený na adaptéru.

· Nenechávejte přístroj zbytečně zasunuté; je lepší odpojit od sítě napájení, pokud jednotka není používána.

· Pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte od zdroje napájení.

· Čištění musí být provedeno po odpojení.

· Pokud je zařízení mimo provoz a bylo rozhodnuto, že zařízení nebude opravováno, doporučuje se, aby byl nepoužitelný řezáním napájecího kabelu.

· Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahujte za něj, abyste jej odpojil. Nenechte ho viset z pracovního vrcholu, kde by ho dítě mohlo uchopit. Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; nechat výrobek opravit autorizovaným servisním střediskem.

· Nevystavujte výrobek škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Skladujte jej na suchých místech. Výrobek nepracujte s mokrýma rukama ani naboso.

· Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud byly náležitě sledovány nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání prostředku a včetně souvisejících rizik; čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.

· Děti by si neměly se zařízením hrát.

· Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek má funkci vytápění. Povrchy mohou vyvinout vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že vnímání teploty je pro každou osobu odlišné, používejte zařízení opatrně. Klepněte pouze na povrchy určené k dotyku.

· Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo poruchy, nemanipulujte s přístrojem. Každá oprava musí být provedena výrobcem nebo jeho technickou pomocí nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo jakémukoliriziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a způsobit zánik záručních podmínek.

· Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.

· Zařízení není určeno k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím proveďte napájecí kabel.

· Nedosálkej výrobku, mohlo by dojít k jeho poškození. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

· Nepoužívejte pod hořlavými materiály nebo vedle sebe, jako jsou záclony, zdroje tepla, chladné prostory a pára..

INFORMACE O POUŽITÍ

· Při prvním použití vyčistěte části, které přijdou do styku s potravinami, to znamená, že vnitřek konvice.

· Před každým pohonem vždy zavřete víko

· Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během provozu.

· Konvici používejte pouze k ohřevu nebo uvaříní.

· Konvici naplňte pouze studenou vodou a dbejte na to, aby zůstala v mezích kapacit uvedených na samotné konvici (maximálně 0,8 l, minimálně 0,3 l).

· Před zapnutím konvice vždy nalijte vodu. Nikdy nevmískovat kapaliny po zapálení.

· Pokud je konvice v provozu prázdná, zabudované bezpečnostní zařízení ji automaticky vypne, aby nedošlo k poškození. Nebude možné ohřívat vodu, dokud se odpor neochladí.

· Po uvedení vody do varu odpojte a zcela vyprázdněte, abyste se vyhnuli zasekávání odporu. Po dokončení použití odpojte a počkejte, až se každá část výrobku ochladí, než ji uskladní nebo vyčistíte.

· Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. V každém případě zabraňte tomu, aby se k ní dostalo stříkající voda nebo jiné kapaliny.

· Konvici umístěte na stabilní povrch.

Popis 
1 Víko
2 Tlačítko vypnutí/zapnutí
3 Rukojeť 

4 základna
5 spodní část varné konvice 

6 Skleněná nádoba
7 Výtok s odnímatelným filtrem
8 Rukojeť pro otevírání víka
9 Filtr pro čaj a bylinné čaje
Funkce
Při prvním použití konvice přiveďte maximální množství vody (1,8 litru) k varu 2 nebo 3krát tím, že pokaždé nahradíte vroucí vodu studenou vodou. K otevření víka použijte rukojeť (8).
POUŽITÍ KONVICE
-    Nemontujte filtr (9) a nalijte do konvice požadované množství vody, které zůstane v uvedených mezích (MAX: 1,8l, MIN: 0,5l). Zavřete víko a připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
-    Konvici umístěte tak, žerozhraní pro . podávání konvice zasunete do podešva (4).
-    Konvici ovládanou tlačítkem (2).
-    Když se kapalina vaří, termostat přístroj automaticky vypne.
-    Pro požadované použití používejte horkou vodu a dbejte na úplné vyprázdnění konvice, aby nedošlo k zanášení vápence do vnitřního odporu.
POUŽITÍ Čajovaru
-    Vařte vodu, jak je uvedeno v odstavci "Použití konvice".
-    Vložte čajové nebo aromatické esence pro infuzi do filtru (9).
-    Otevřete víko a namontujte filtr na dno víka. Znovu sestavte víko a nechte vyluhovat tak dlouho, jak je to nutné.
 
Čištění
Před provedením jakéhokoli čištění odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a nechte každou část vychladnout.
-    Nenamáčejte základnu a konvici ve vodě. V každém případě zabraňte tomu, aby se do těchto částí dostaly stříkající vody nebo jiných kapalin.
-    Chcete-li vyčistit vnitřek konvice, počkejte na chlazení a opláchněte teplou vodou, abyste odstranili zbytky a nečistoty. V každém případě je nutné pravidelné čištění vápencem.
-    K čištění základny a exteriéru konvice použijte vlhký hadřík.
 
 
ČIŠTĚNÍ 
Aby se zabránilo tvorbě vápencového znečištění, doporučuje se pravidelně provádět speciální čištění podle uvedených pokynů. Nalijte vodu do konvice, dokud nedosáhnete poloviny maximální kapacity a přidáte citronovou šťávu. Vařte vodu smíchanou s citronem třikrát. Vyprázdněte konvici a opláchněte ji vařením normální vody 2-3krát.
 
BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ
Toto zařízení je v provozu, pokud je konvice aktivována bez vody uvnitř. Aby se zabránilo přehřátí, přístroj je vypnutý a aktivace je zabráněno, dokud se odpor neochladí.
 
Specifikace
·        Napájení: AC 220-240V~50Hz. Napájení 1850 - 2200W
·        Konvice: 1,8 litru s odnímatelným filtrem a ovládacím světlem
·        Bezpečnostní systém pro automatické vypnutí
 

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na konci své životnosti musí být produkt zlikvidován v souladu s platnými směrnicemi týkajícími se odděleného sběru a nesmí se s ním zacházet jako s běžnou likvidací odpadu.

Výrobek musí být za tímto účelem zlikvidován v autorizovaných sběrných střediscích nebo vrácen prodejci, pokud si přejete vyměnit výrobek za nový ekvivalent. Výrobce se postará o likvidaci produktu v souladu se zákonem. Výrobek se skládá z biologicky nerozložitelných částí a potenciálně znečišťujících látek pro životní prostředí, pokud není řádně zlikvidován; ostatní části lze recyklovat. Povinností každého je přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol zobrazený na boční straně označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96 / ES, 2003/108 / ES, 2002/95 / ES, 2012/19 / ES) a že musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Požádejte obec pobytu o informace o oblastech věnovaných likvidaci odpadu. Každý, kdo nezlikviduje produkt uvedeným způsobem, odpovídá podle platných zákonů. Pokud je výrobek malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné jej vrátit prodejci bez závazku nového nákupu.
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