G10139
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; tento návod si starostlivo uschovajte na ďalšie použitie. Výrobok používajte iba spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a nebezpečné. Výrobca preto nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nerozumným použitím.

Pred použitím skontrolujte neporušenosť spotrebiča: v prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servis. Nenechávajte obalové materiály (plastové vrecká, penový polystyrén, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože môžu predstavovať zdroj nebezpečenstva; zároveň pripomíname, že je potrebné ich triediť ako odpad.

Uistite sa, že údaje na typovom štítku zodpovedajú elektrickej sieti; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble, používajte iba tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; neprekračujte limity zaťaženia uvedené na adaptéri a/alebo predlžovacom kábli ani maximálny výkon vyznačený na viacnásobnej zásuvke.

Nenechávajte spotrebič zbytočne pripojený do siete; ak ho nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak je ponechaný bez dozoru. Čistenie vykonávajte až po vytiahnutí zástrčky.

Ak je spotrebič nefunkčný a rozhodnete sa ho neopravovať, odporúča sa ho znehodnotiť odrezaním napájacieho kábla.

· Nepribližujte napájací kábel k ostrým predmetom ani k horúcim povrchom a neodpájajte ho ťahaním za kábel. Nenechávajte ho visieť z pracovnej plochy, kde by ho mohlo dieťa uchopiť. Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo v prípade skratu; opravu zverte autorizovanému servisu.

· Nevystavujte výrobok nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhkosť, mráz a pod. Uchovávajte ho na suchom mieste. Nedotýkajte sa výrobku mokrými rukami ani bosí.

· Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča; čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.

· Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

· Uchovávajte výrobok aj napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

UPOZORNENIE: výrobok má ohrievaciu funkciu. Povrchy môžu dosahovať vysoké teploty. Keďže vnímanie teploty je individuálne, používajte spotrebič opatrne. Dotýkajte sa iba plôch určených na dotyk.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy či nesprávnej funkcie spotrebič nijako neupravujte. Opravy smie vykonávať iba výrobca, jeho servisné stredisko alebo osoba s obdobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a viesť k strate záruky.

· Tento spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, napríklad kuchynky pre personál v obchodoch, kanceláriách či iných pracoviskách, pre hostí v hoteloch, moteloch, penziónoch alebo rezidenciách.

· Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo diaľkového ovládania. Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel.

· Nepoužívajte pod alebo vedľa horľavých materiálov (napr. záclon), zdrojov tepla, chladných zón alebo pary. Nevystavujte výrobok nárazom. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.

UPOZORNENIE, NEBEZPEČENSTVO POŽIARU:
V žiadnom prípade nepoužívajte na:

· kovových stoloch alebo povrchoch

· varných doskách alebo sporákoch

· chladničkách a truhlicových mrazničkách

· iných povrchoch s kovovým jadrom

Indukčný režim pri ohrievaní nádoby môže zahrievať aj kovový podklad, ktorý sa v niektorých prípadoch môže rozžeraviť. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že sa pod ním nenachádzajú kovové predmety.



INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

UPOZORNENIE: Nezapínajte s prázdnou nádobou. Nikdy neprehrievajte hrniec alebo panvicu.
Nevkladajte medzi varnú dosku a nádobu hliníkovú fóliu, papier ani horľavé materiály.
S čerstvo uvarenými pokrmami manipulujte opatrne.
Nepremiestňujte spotrebič počas varenia ani ak sú na ňom horúce predmety.

Používajte výrobok iba na určený účel, teda s nádobím vhodným na indukčné varenie. Používajte nádoby zodpovedajúce veľkosti varnej zóny.

Po použití vytiahnite zástrčku a nechajte všetky časti vychladnúť pred uložením alebo čistením. Na čistenie používajte mäkké hubky.

Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín. Nenechávajte ho pod tečúcou vodou. Zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín na varné plochy.

Umiestnite dosku na stabilný a rovný povrch. Počas používania ponechajte po stranách dostatočný priestor (5–10 cm).
Nezakrývajte ventilačné otvory.
Nepoužívajte ako odkladaciu plochu.
Vzhľadom na vysoký výkon nepoužívajte viacnásobné zásuvky na pripojenie do siete.

Nepoužívajte s implantovaným kardiostimulátorom. Nepoužívajte, ak je varné sklo poškodené. Umiestnite mimo dosahu zariadení citlivých na magnetické pole (TV, rádio, magnetické karty a pod.).

Nedotýkajte sa varnej plochy počas používania, pretože sa zohrieva od nádoby.
Na vypnutie používajte tlačidlo ON/OFF; nevypínajte odstránením nádoby.



INDUKČNÉ VARENIE

Táto elektrická doska je vhodná na varenie a ohrievanie mnohých potravín pomocou vhodných hrncov a panvíc. Indukčný varič vytvára magnetické pole na dne nádoby, čím v nej vznikajú prúdy, ktoré zohrievajú potraviny.

Takmer všetok odoberaný výkon sa prenáša priamo do nádoby, čím sa minimalizujú tepelné straty. Varná plocha navyše zostáva chladná, čo zvyšuje bezpečnosť.

VHODNÝ RIAD: smaltovaný, liatinový, železný, nerezový s feromagnetickým dnom, hliníková zliatina s feromagnetickým dnom. Dno musí byť rovné.

NEVHODNÝ RIAD: medený, sklenený, keramický, hliníkový, s oblým dnom alebo s priemerom menším ako 8 cm.



POPIS G10139

1. Varná doska

2. Varné zóny

3. V spodnej časti: chladiaci ventilátor

4. Ovládací panel



PREVÁDZKA

· Umiestnite dosku na rovný a stabilný povrch s dostatočným priestorom po stranách.

· Položte vhodnú nádobu do stredu varnej zóny, vložte potraviny a zapojte zástrčku do zásuvky (spotrebič vydá zvuk). Stlačte tlačidlo ON/OFF: displej zobrazí „ON“.

· Ľavá časť ovláda veľkú platňu, pravá malú.

1) Varenie s nastavením výkonu

· Stlačte „Function“. Displej zobrazí „1600W“ (ľavá) alebo „1200W“ (pravá).

· Tlačidlami „UP“ a „DOWN“ nastavíte výkon.

Veľká platňa: 200–1800 W
Malá platňa: 200–1300 W

Po dokončení stlačte ON/OFF – zobrazí sa „OFF“.

1A) Časovač pri nastavení výkonu

· Stlačte „Timer“, nastavte čas od 1 minúty do 3 hodín.

· Po uplynutí času sa varenie zastaví.

2) Varenie s reguláciou teploty

· Stlačte „Function“ dvakrát, kým sa nerozsvieti „Temperature“.

· Nastavte teplotu od 60 °C do 240 °C (10 úrovní).

2A) Časovač pri nastavení teploty

Rovnaký postup ako vyššie; po uplynutí času sa varenie zastaví.



ZÁMOK TLAČIDIEL

Na uzamknutie stlačte „LOCK“.
Na odomknutie podržte „LOCK“ 3 sekundy.



BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

Spotrebič sa automaticky vypne, ak nie je prítomná vhodná nádoba. Zobrazí sa „E0“ a prejde do pohotovostného režimu.

Po vypnutí tlačidlom ON/OFF ventilátor pokračuje v chode, kým sa spotrebič neochladí. Vždy vypínajte tlačidlom ON/OFF.



CHYBOVÉ HLÁSENIA

· E0 – nevhodná alebo chýbajúca nádoba

· E1/E2 – porucha teplotného senzora

· E3/E4 – príliš vysoké/nízke napätie

· E5 – prehriatie varného skla

· E6 – vnútorné prehriatie



ČISTENIE

· Odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.

· Neponárajte do vody ani neoplachujte pod tečúcou vodou.

· Nepoužívajte abrazívne hubky.

· Čistite vlhkou mäkkou hubkou.



TECHNICKÉ ÚDAJE

· Napájanie: AC 230 V ~ 50 Hz

· Výkon: 3100 W (1800 + 1300)

· Regulácia výkonu a teploty

· Časovač 180 minút

· Zámok tlačidiel

· Dotykové ovládanie

· Kontrolky
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