G10154 TEPLovzdušná rúra s grilom

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nižšie sú uvedené dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, obsluhy a údržby; tento návod si uschovajte pre budúce použitie; zariadenie používajte iba spôsobom uvedeným v tejto príručke; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.
Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; v prípade pochybností rúru nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko; obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky atď.) nenechávajte v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; patria do zmesového komunálneho odpadu.
Uistite sa, že údaje uvedené na typovom štítku zodpovedajú parametrom elektrickej siete; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu a musí rešpektovať maximálny výkon uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nezodpovedá.
Ak sa zariadenie nepoužíva, nenechávajte ho pripojené k sieti – vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak je potrebné použiť adaptér, viacnásobnú zásuvku alebo predlžovací kábel, používajte iba výrobky spĺňajúce platné bezpečnostné normy; nikdy neprekračujte limity spotreby energie uvedené na adaptéri alebo predlžovacom kábli.
Ak je zariadenie nefunkčné a nechcete ho opravovať, musí sa znefunkčniť odstrihnutím napájacieho kábla.
· Nemanipulujte so spotrebičom mokrými rukami ani bosými nohami.
· Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo v prípade skratu; opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis.
· Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s ostrými predmetmi alebo horúcimi povrchmi; pri odpájaní neťahajte za kábel.
· Nevystavujte spotrebič nepriaznivým poveternostným podmienkam (dážď, vlhkosť, mráz atď.). Skladujte ho na suchom mieste.
· Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností, ak sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní; deti sa so spotrebičom nesmú hrať; čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
· Nie je určené na komerčné použitie – iba na domáce použitie.
Čistenie vykonávajte po odpojení zo zásuvky. V prípade poruchy nemanipulujte so zariadením; obráťte sa na autorizované servisné stredisko a používajte iba originálne náhradné diely. Nedodržanie pokynov môže viesť k strate záruky.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE: Povrchy (okrem funkčných častí) môžu byť horúce. Keďže každý vníma teplo individuálne, používajte zariadenie so zvýšenou OPATRNOSŤOU. Držte ho iba za určené miesta a používajte ochranné rukavice alebo chňapky.
· Určené na použitie v domácnostiach a podobných priestoroch (kuchynky v obchodoch, kanceláriách, hoteloch, moteloch a pod.).
· Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
· Zadná strana spotrebiča musí byť umiestnená pri stene.
· Nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.
· Používajte iba nádoby vhodné na vysoké teploty.
· Počas používania sa spotrebič veľmi zahrieva – nedotýkajte sa skla ani bočných stien, používajte iba rukoväť a ovládacie gombíky.
· Na otvorené dvierka nič neodkladajte.
· Sklo neumývajte ani nepolievajte vodou, keď je horúce – môže prasknúť.
· Nepoužívajte rúru, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie.
· Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas prevádzky.
· Nepoužívajte plastové nádoby na bežné pečenie.
· Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel.
· Nepoužívajte ako vykurovacie teleso.
· Nevkladajte predmety do ventilačných otvorov.
· Pred čistením vždy odpojte zo zásuvky a nechajte úplne vychladnúť.
· Umiestnite na pevný a stabilný povrch.
· Počas prevádzky ponechajte dostatočný priestor po stranách.
· Uchovávajte mimo horľavých materiálov, záclon, zdrojov tepla, chladu a pary.
· Nepoužívajte rúru ako odkladací priestor.

POPIS
1. Zásobník
2. Rošt rúry
3. Okrúhly plech
4. Horný kryt
5. Ovládač teploty
6. Prepínač voľby pečenia
7. Ovládač časovača
8. Kontrolné svetlo
9. Sklenené dvierka
10. Nohy
11. Spodný kryt
12. Vetracie otvory
13. Výhrevné telesá
14. Ovládač ventilátora a grilu
15. Otočný ražeň

PREVÁDZKA
Najskôr dôkladne umyte všetko príslušenstvo a vnútorný priestor. Nechajte rúru vyvetrať s otvorenými dvierkami približne 30 minút, potom ju na niekoľko minút zapnite prázdnu. Pred prvým použitím ju zapnite na 10 minút na maximálny výkon s oboma výhrevnými telesami.

OVLÁDANIE
1. Aktivuje horné výhrevné teleso
2. Aktivuje spodné výhrevné teleso
3. Aktivuje horné aj spodné teleso
Pomocou ovládača (14) môžete zapnúť:
a) konvekciu
b) gril
c) konvekciu aj gril
Ovládač teploty (5) umožňuje nastavenie od 100 °C do 230 °C.
Časovač (7) umožňuje nastavenie od 0 do 90 minút. Otočením proti smeru hodinových ručičiek zostane rúra zapnutá neobmedzene. Vnútorné svetlo sa automaticky zapne počas prevádzky.

PREDOHREV
Pred vložením jedla vždy predhrievajte rúru 10 minút.
· Predhrievajte bez jedla
· Nastavte časovač na 10 minút
· Nastavte požadovanú teplotu
· Nastavte typ pečenia
· Po zaznení signálu je rúra pripravená

PEČENIE
· Položte jedlo na plech alebo rošt
· Nastavte teplotu, čas a typ pečenia
· Plech umiestnite pod grilovací rošt, aby ste zabránili kvapkaniu na spodné teleso
· Kontrolné svetlo signalizuje prevádzku
· Stav jedla pravidelne kontrolujte
· Po skončení zaznie signál časovača
· Vyberte plech pomocou rukoväti
· Nastavte teplotu na minimum a prepínač do polohy OFF

OTOČNÝ RAŽEŇ
· Namontujte hrot na tyč a upevnite
· Umiestnite mäso a zaistite
· Vložte do príslušných otvorov v rúre
· Skontrolujte upevnenie
Nikdy nemanipulujte s ražňom holými rukami – použite dodanú rukoväť.

ČISTENIE
Pred čistením odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
Neponárajte do vody ani nezalievajte tekutinami.
Vnútro čistite mäkkou handričkou a neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Príslušenstvo môžete umývať ako bežný riad.
Nepoužívajte abrazívne hubky na vonkajší povrch.
Dbajte, aby sa tekutina nedostala do ventilačných otvorov.
Zásobník na omrvinky vyberte a vyčistite samostatne.

TECHNICKÉ ÚDAJE
· Napájanie: AC 230 V ~ 50–60 Hz
· Maximálny výkon: 1800 W
· Kapacita: 58 l
· Konvekcia, vnútorné osvetlenie, gril
· Funkcie: spodný, horný, kombinovaný ohrev
· Nastaviteľná teplota: 40 °C – 300 °C
· Časovač: 90 minút

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Výrobok obsahuje biologicky nerozložiteľné a potenciálne škodlivé látky, ak nie je správne zlikvidovaný; ostatné časti je možné recyklovať. Prečiarknutý symbol smetnej nádoby znamená, že výrobok spĺňa európske smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a musí byť po skončení životnosti zlikvidovaný v určených zberných miestach.
Pre viac informácií sa obráťte na miestne zberné miesto odpadu. Nesprávna likvidácia môže byť sankcionovaná podľa platných predpisov.

