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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby. Tento návod si pečlivě uschovejte pro další použití. Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu k obsluze; jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným, chybným nebo nerozumným používáním.
Před použitím zkontrolujte neporušenost přístroje; v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servis.
Nenechávejte části obalu (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální nebezpečí. Tyto materiály je také nutné třídit do odpadu.
Ujistěte se, že technické údaje na štítku odpovídají elektrické síti. Instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku. Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
Pokud je nutné použití adaptérů, rozdvojek nebo prodlužovacích kabelů, používejte pouze takové, které splňují platné bezpečnostní normy. Nepřekračujte limity zatížení uvedené na adaptérech a/nebo prodlužovacích kabelech ani maximální výkon uvedený na vícenásobné zásuvce.
Nenechávejte přístroj zbytečně zapojený v síti; pokud jej nepoužíváte, raději vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Vždy odpojte přístroj od napájení, pokud jej necháváte bez dozoru.
Čištění provádějte pouze po odpojení ze sítě.
Pokud je přístroj nefunkční a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se učinit jej nepoužitelným odříznutím napájecího kabelu.
Napájecí kabel nepřibližujte k ostrým předmětům ani horkým povrchům a neodpojujte jej tahem za kabel. Nenechávejte jej viset přes okraj pracovní plochy, kde by jej mohlo uchopit dítě. Nepoužívejte výrobek, pokud je kabel, zástrčka poškozená nebo došlo ke zkratu; nechte jej opravit v autorizovaném servisu.
Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám (déšť, vlhkost, mráz apod.). Skladujte jej v suchu. Neobsluhujte jej mokrýma rukama ani bosýma nohama.
Tento výrobek nesmí používat děti, a to ani starší 8 let.
Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání.
Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Udržujte přístroj a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo dojde k poruše, přístroj nerozebírejte ani neopravujte sami. Opravu musí provést výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje a zneplatnit záruku.
Přístroj není určen k ovládání externími časovači nebo dálkovými ovladači. Před každým použitím odviňte napájecí kabel.
Tento přístroj je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, například: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro hosty v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.
Nevystavujte přístroj nárazům, mohly by jej poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.
Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů (např. záclon), zdrojů tepla, v chladných nebo parních zónách.

INFORMACE K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: nemyjte příslušenství v myčce nádobí, protože agresivní mytí poškozuje hliník a způsobuje jeho ztmavnutí a zmatnění.
Před prvním použitím důkladně umyjte části, které přicházejí do styku s potravinami: nádobu, víko, příslušenství.
Aby nedošlo k přehřátí motoru, nepoužívejte přístroj nepřetržitě déle než 15 minut; poté jej nechte alespoň 10 minut vychladnout. Nepoužívejte přístroj naprázdno.
Nevkládejte prsty do nádoby během provozu. Udržujte vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých částí. Nevkládejte žádné předměty ani suroviny, pokud je přístroj v chodu.
Před zapojením nastavte ovladač do polohy „0“ (OFF). Umístěte přístroj na rovný, stabilní a neklouzavý povrch.
Před spuštěním zkontrolujte správné sestavení všech částí.
Před zapojením do sítě nasaďte zvolený nástavec.
Před sejmutím nástavců přístroj vypněte. Po každém použití příslušenství vyčistěte.
Použití neoriginálního příslušenství může poškodit přístroj a zneplatnit záruku.
Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu.
Po použití a/nebo před montáží či demontáží příslušenství vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
Tělo přístroje neponořujte do vody ani jiných tekutin; čistěte jej vlhkým hadříkem.
Nepřetěžujte přístroj. Celková hmotnost surovin nesmí překročit 2,4 kg (měkká těsta), 1,5 kg (tužší těsta, např. pizza) nebo 1 kg (těstoviny).
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1. Převodový hřídel 
2. Páka pro uvolnění ramene 
3. Otočný ovladač 10 rychlostí 
4. Tělo přístroje 
5. [image: ]Nerezová nádoba 
6. Hnětací hák (příslušenství) 
7. Míchací nástavec (příslušenství) 
8. Šlehací metla (příslušenství) 
9. Víko 

FUNKCE HNĚTAČE
· Zvedněte horní část těla přístroje pomocí uvolňovacího tlačítka (2). 
· Upevněte nádobu (5) do základny motorové jednotky otočením do zajištěné polohy. 
· Nasaďte zvolené příslušenství jeho nasazením na hřídel přístroje a poté jej zajistěte otočením fixačního kroužku. 
· Nasaďte víko (9) na nádobu. Sklopte rameno a uvolněte jej pomocí páky (2). 
· Vložte suroviny do nádoby. Celková hmotnost nesmí překročit 2,4 kg u měkkých těst (např. dorty), 1,5 kg u tužších těst (např. pizza) nebo 1 kg u těstovin. 
· Zapojte zástrčku do zásuvky. Spusťte přístroj otočným ovladačem (3) a zvolte rychlost 1–10. Doporučuje se začít na nízké rychlosti a postupně zvyšovat. U tuhých těst nepoužívejte vysoké rychlosti. 
· UPOZORNĚNÍ: nepřekračujte 15 minut nepřetržitého provozu. Poté nechte 10 minut vychladnout. Nepoužívejte přístroj naprázdno. 
· Po dokončení nastavte ovladač (3) do polohy „0“. 
· Uvolněte rameno pomocí páky (2), zvedněte jej, vyjměte příslušenství i nádobu. 
· Vyjměte těsto pomocí stěrky. Vyčistěte přístroj podle pokynů v příslušné části. 

VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ
V balení jsou tři nástavce:
· Hnětací hák (6) – pro tuhá těsta (chléb, pizza, těstoviny) 
· Míchací nástavec (7) – pro měkká těsta, míchání a spojování surovin 
· Šlehací metla / planetární metla (8) – pro šlehání vajec nebo šlehání do pěny


ČIŠTĚNÍ
Odpojte přístroj od sítě.
Tělo motoru neponořujte do vody; čistěte vlhkým hadříkem.
Příslušenství nemyjte v myčce nádobí. Myjte ručně jemnou houbičkou a prostředkem na nádobí.
TECHNICKÉ PARAMETRY
• Napájení: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz
• Jmenovitý výkon: 1300 W
• Maximální výkon (blokovaný motor): 1500 W
• Nerezová nádoba, objem 6 litrů, max. 2,4 kg surovin
• Protiskluzové nožičky s přísavkami
• Bezpečnostní zařízení proti nechtěnému spuštění
• Příslušenství: hnětací hák (hliník), šlehací metla (nerez), míchací nástavec (hliník), víko, mísa
• Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,2 W

RECEPTY
Bábovka dobrého rána
Použijte míchací nástavec.
Smíchejte 4 vejce, 220 g cukru, 150 g margarínu, 100 g mouky, 100 g škrobu, prášek do pečiva.
Pečte 60 min při 170 °C.
Základní pizza těsto
Použijte hnětací hák.
300 g mouky, 25 g droždí, špetka soli, voda.
Vypracujte těsto, nechte kynout cca 2 hodiny.
Linecké těsto (koláč)
Použijte míchací nástavec.
300 g mouky, 150 g másla, 150 g cukru, 2 vejce, citronová kůra, prášek do pečiva.
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